滁州学院2021年消防水带采购数量及参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 数 量 | 型 号 | 参数及要求 |
| 消防水带 | 238 | 10-65-25 | 1.经线、纬线：涤纶长丝2.衬里：橡塑3.编制方法：平纹平织 |