移动拒马参数及要求

**一、名称：**移动拒马

**二、数量：**六座

**三、具体参数：**

1.形状：三角形

2.长度：4米

3.下宽度：75厘米

4.高度：1.2米

5.材质：镀锌管Φ76\*1.5\*Φ60\*1.5（单位：mm）

6.颜色：表面全方位喷塑，颜色为黄色，喷塑厚度为0.15mm,外贴3m蓝色反光膜，每座底座安装4套万向刹车轮。（参照附图）

